# # File gsaved with Nlview version 6.3.8  2013-12-19 bk=1.2992 VDI=34 GEI=35
# 
preplace inst NIOS_LED.hex7led_0 -pg 1 -lvl 6 -y 400
preplace inst NIOS_LED.onchip_memory2_0 -pg 1 -lvl 5 -y 30
preplace inst NIOS_LED.clk_0 -pg 1 -lvl 5 -y 380
preplace inst NIOS_LED.nios2_gen2_0.cpu -pg 1
preplace inst NIOS_LED.nios2_gen2_0.reset_bridge -pg 1
preplace inst NIOS_LED -pg 1 -lvl 1 -y 40 -regy -20
preplace inst NIOS_LED.nios2_gen2_0 -pg 1 -lvl 4 -y 90
preplace inst NIOS_LED.timer_0 -pg 1 -lvl 5 -y 110
preplace inst NIOS_LED.pio_0 -pg 1 -lvl 5 -y 250
preplace inst NIOS_LED.nios2_gen2_0.clock_bridge -pg 1
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)clk_0.clk_in_reset,(MASTER)nios2_gen2_0.debug_reset_request) 1 4 1 1370
preplace netloc POINT_TO_POINT<net_container>NIOS_LED</net_container>(MASTER)nios2_gen2_0.irq,(SLAVE)timer_0.irq) 1 4 1 1390
preplace netloc EXPORT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)NIOS_LED.hex7led_0_segment,(SLAVE)hex7led_0.segment) 1 0 6 NJ 490 NJ 490 NJ 490 NJ 490 NJ 490 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)NIOS_LED.hex7led_0_digit,(SLAVE)hex7led_0.digit) 1 0 6 NJ 470 NJ 470 NJ 470 NJ 470 NJ 470 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>NIOS_LED</net_container>(MASTER)clk_0.clk_reset,(SLAVE)hex7led_0.reset,(SLAVE)nios2_gen2_0.reset,(SLAVE)timer_0.reset,(SLAVE)pio_0.reset,(SLAVE)onchip_memory2_0.reset1) 1 3 3 820 230 1430 240 1690
preplace netloc EXPORT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)NIOS_LED.led,(SLAVE)pio_0.external_connection) 1 0 5 NJ 280 NJ 280 NJ 280 NJ 280 NJ
preplace netloc EXPORT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)clk_0.clk_in,(SLAVE)NIOS_LED.clk) 1 0 5 NJ 390 NJ 390 NJ 390 NJ 390 NJ
preplace netloc FAN_OUT<net_container>NIOS_LED</net_container>(MASTER)clk_0.clk,(SLAVE)pio_0.clk,(SLAVE)nios2_gen2_0.clk,(SLAVE)timer_0.clk,(SLAVE)hex7led_0.clock,(SLAVE)onchip_memory2_0.clk1) 1 3 3 800 30 1450 220 1730
preplace netloc INTERCONNECT<net_container>NIOS_LED</net_container>(SLAVE)nios2_gen2_0.debug_mem_slave,(MASTER)nios2_gen2_0.instruction_master,(SLAVE)onchip_memory2_0.s1,(SLAVE)hex7led_0.avalon_slave_0,(SLAVE)timer_0.s1,(SLAVE)pio_0.s1,(MASTER)nios2_gen2_0.data_master) 1 3 3 820 50 1410 450 1710
levelinfo -pg 1 0 120 1890
levelinfo -hier NIOS_LED 130 150 520 780 1130 1520 1760 1880
