00008000 A __alt_mem_onchip_memory2_0
00008000 T __reset
0000800c T _exit
00008020 A __flash_exceptions_start
00008020 A __ram_exceptions_start
00008020 T alt_exception
00008020 T alt_irq_entry
000080fc T alt_irq_handler
0000815c T alt_instruction_exception_entry
00008180 A __ram_exceptions_end
00008180 T _start
000081b8 t alt_after_alt_main
000081bc t irr
000081f8 T main
0000823c T alt_ic_isr_register
00008240 T alt_ic_irq_enable
00008280 T alt_ic_irq_disable
000082c0 T alt_ic_irq_enabled
000082d8 T alt_iic_isr_register
00008340 T alt_load
00008420 T alt_main
0000844c T alt_irq_init
0000846c T alt_sys_init
00008470 T alt_dcache_flush_all
00008474 T alt_icache_flush_all
00008478 T alt_exception_cause_generated_bad_addr
000084ec T altera_nios2_gen2_irq_init
000084f4 A __flash_rodata_start
000084f4 A __ram_rodata_end
000084f4 A __ram_rodata_start
000084f4 A __ram_rwdata_start
000084f4 G alt_priority_mask
000084f8 A __flash_rwdata_start
000084f8 A __ram_rwdata_end
000084f8 A _edata
000084fc A __bss_start
000084fc B counter
00008500 B alt_irq_active
00008504 B alt_envp
00008508 B alt_argv
0000850c B alt_argc
00008510 B alt_instruction_exception_handler
00008514 B alt_irq
00008614 A __alt_stack_base
00008614 A __bss_end
00008614 A _end
00008614 A end
00010000 A __alt_data_end
00010000 A __alt_stack_pointer
000104f4 A _gp
