
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\cortexm3_macro.o:     file format elf32-littlearm
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\cortexm3_macro.o

Disassembly of section .text:

00000000 <__WFI>:
__WFI():
   0:	bf30      	wfi
   2:	4770      	bx	lr

00000004 <__WFE>:
__WFE():
   4:	bf20      	wfe
   6:	4770      	bx	lr

00000008 <__SEV>:
__SEV():
   8:	bf40      	sev
   a:	4770      	bx	lr

0000000c <__ISB>:
__ISB():
   c:	f3bf 8f6f 	isb	sy
  10:	4770      	bx	lr

00000012 <__DSB>:
__DSB():
  12:	f3bf 8f4f 	dsb	sy
  16:	4770      	bx	lr

00000018 <__DMB>:
__DMB():
  18:	f3bf 8f5f 	dmb	sy
  1c:	4770      	bx	lr

0000001e <__SVC>:
__SVC():
  1e:	df01      	svc	1
  20:	4770      	bx	lr

00000022 <__MRS_CONTROL>:
__MRS_CONTROL():
  22:	f3ef 8014 	mrs	r0, CONTROL
  26:	4770      	bx	lr

00000028 <__MSR_CONTROL>:
__MSR_CONTROL():
  28:	f380 8814 	msr	CONTROL, r0
  2c:	f3bf 8f6f 	isb	sy
  30:	4770      	bx	lr

00000032 <__MRS_PSP>:
__MRS_PSP():
  32:	f3ef 8009 	mrs	r0, PSP
  36:	4770      	bx	lr

00000038 <__MSR_PSP>:
__MSR_PSP():
  38:	f380 8809 	msr	PSP, r0
  3c:	4770      	bx	lr

0000003e <__MRS_MSP>:
__MRS_MSP():
  3e:	f3ef 8008 	mrs	r0, MSP
  42:	4770      	bx	lr

00000044 <__MSR_MSP>:
__MSR_MSP():
  44:	f380 8808 	msr	MSP, r0
  48:	4770      	bx	lr

0000004a <__RESETPRIMASK>:
__RESETPRIMASK():
  4a:	b662      	cpsie	i
  4c:	4770      	bx	lr

0000004e <__SETPRIMASK>:
__SETPRIMASK():
  4e:	b672      	cpsid	i
  50:	4770      	bx	lr

00000052 <__READ_PRIMASK>:
__READ_PRIMASK():
  52:	f3ef 8010 	mrs	r0, PRIMASK
  56:	4770      	bx	lr

00000058 <__RESETFAULTMASK>:
__RESETFAULTMASK():
  58:	b661      	cpsie	f
  5a:	4770      	bx	lr

0000005c <__SETFAULTMASK>:
__SETFAULTMASK():
  5c:	b671      	cpsid	f
  5e:	4770      	bx	lr

00000060 <__READ_FAULTMASK>:
__READ_FAULTMASK():
  60:	f3ef 8013 	mrs	r0, FAULTMASK
  64:	4770      	bx	lr

00000066 <__BASEPRICONFIG>:
__BASEPRICONFIG():
  66:	f380 8811 	msr	BASEPRI, r0
  6a:	4770      	bx	lr

0000006c <__GetBASEPRI>:
__GetBASEPRI():
  6c:	f3ef 8012 	mrs	r0, BASEPRI_MASK
  70:	4770      	bx	lr

00000072 <__REV_HalfWord>:
__REV_HalfWord():
  72:	ba40      	rev16	r0, r0
  74:	4770      	bx	lr

00000076 <__REV_Word>:
__REV_Word():
  76:	ba00      	rev	r0, r0
  78:	4770      	bx	lr
