
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_vector.o:     file format elf32-littlearm
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_vector.o

Disassembly of section .text.Reset_Handler:

00000000 <Reset_Handler>:
Reset_Handler():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:155
   0:	4668      	mov	r0, sp
   2:	f020 0107 	bic.w	r1, r0, #7	; 0x7
   6:	468d      	mov	sp, r1
   8:	b501      	push	{r0, lr}
   a:	2100      	movs	r1, #0
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:198
   c:	e003      	b.n	16 <Reset_Handler+0x16>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:200
   e:	4b0b      	ldr	r3, [pc, #44]	(3c <Reset_Handler+0x3c>)
  10:	58cb      	ldr	r3, [r1, r3]
  12:	500b      	str	r3, [r1, r0]
  14:	3104      	adds	r1, #4
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:198
  16:	480a      	ldr	r0, [pc, #40]	(40 <Reset_Handler+0x40>)
  18:	4b0a      	ldr	r3, [pc, #40]	(44 <Reset_Handler+0x44>)
  1a:	180a      	adds	r2, r1, r0
  1c:	429a      	cmp	r2, r3
  1e:	d3f6      	bcc.n	e <Reset_Handler+0xe>
  20:	4a09      	ldr	r2, [pc, #36]	(48 <Reset_Handler+0x48>)
  22:	e002      	b.n	2a <Reset_Handler+0x2a>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:205
  24:	2300      	movs	r3, #0
  26:	f842 3b04 	str.w	r3, [r2], #4
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:203
  2a:	4b08      	ldr	r3, [pc, #32]	(4c <Reset_Handler+0x4c>)
  2c:	429a      	cmp	r2, r3
  2e:	d3f9      	bcc.n	24 <Reset_Handler+0x24>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:209
  30:	f7ff fffe 	bl	0 <main>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE/stm32f10x_vector.c:210
  34:	e8bd 4001 	ldmia.w	sp!, {r0, lr}
  38:	4685      	mov	sp, r0
  3a:	4770      	bx	lr
	...
