
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_pwr.o:     file format elf32-littlearm
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_pwr.o

Disassembly of section .text.PWR_BackupAccessCmd:

00000000 <PWR_BackupAccessCmd>:
PWR_BackupAccessCmd():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:86
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <PWR_BackupAccessCmd+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:87
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420e0020 	.word	0x420e0020
Disassembly of section .text.PWR_PVDCmd:

00000000 <PWR_PVDCmd>:
PWR_PVDCmd():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:102
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <PWR_PVDCmd+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:103
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420e0010 	.word	0x420e0010
Disassembly of section .text.PWR_PVDLevelConfig:

00000000 <PWR_PVDLevelConfig>:
PWR_PVDLevelConfig():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:129
   0:	4b03      	ldr	r3, [pc, #12]	(10 <PWR_PVDLevelConfig+0x10>)
   2:	681a      	ldr	r2, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:132
   4:	f022 02e0 	bic.w	r2, r2, #224	; 0xe0
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:135
   8:	4310      	orrs	r0, r2
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:138
   a:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:139
   c:	4770      	bx	lr
   e:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  10:	40007000 	.word	0x40007000
Disassembly of section .text.PWR_WakeUpPinCmd:

00000000 <PWR_WakeUpPinCmd>:
PWR_WakeUpPinCmd():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:154
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <PWR_WakeUpPinCmd+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:155
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420e00a0 	.word	0x420e00a0
Disassembly of section .text.PWR_GetFlagStatus:

00000000 <PWR_GetFlagStatus>:
PWR_GetFlagStatus():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:249
   0:	4b03      	ldr	r3, [pc, #12]	(10 <PWR_GetFlagStatus+0x10>)
   2:	685b      	ldr	r3, [r3, #4]
   4:	4218      	tst	r0, r3
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:260
   6:	bf0c      	ite	eq
   8:	2000      	moveq	r0, #0
   a:	2001      	movne	r0, #1
   c:	4770      	bx	lr
   e:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  10:	40007000 	.word	0x40007000
Disassembly of section .text.PWR_ClearFlag:

00000000 <PWR_ClearFlag>:
PWR_ClearFlag():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:277
   0:	4a02      	ldr	r2, [pc, #8]	(c <PWR_ClearFlag+0xc>)
   2:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
   4:	ea43 0380 	orr.w	r3, r3, r0, lsl #2
   8:	6013      	str	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:278
   a:	4770      	bx	lr
   c:	40007000 	.word	0x40007000
Disassembly of section .text.PWR_EnterSTANDBYMode:

00000000 <PWR_EnterSTANDBYMode>:
PWR_EnterSTANDBYMode():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:219
   0:	4a08      	ldr	r2, [pc, #32]	(24 <PWR_EnterSTANDBYMode+0x24>)
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:217
   2:	b510      	push	{r4, lr}
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:219
   4:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
   6:	f043 0304 	orr.w	r3, r3, #4	; 0x4
   a:	6013      	str	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:222
   c:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
   e:	f043 0302 	orr.w	r3, r3, #2	; 0x2
  12:	6013      	str	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:225
  14:	4a04      	ldr	r2, [pc, #16]	(28 <PWR_EnterSTANDBYMode+0x28>)
  16:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
  18:	f043 0304 	orr.w	r3, r3, #4	; 0x4
  1c:	6013      	str	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:228
  1e:	f7ff fffe 	bl	0 <__WFI>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:229
  22:	bd10      	pop	{r4, pc}
  24:	40007000 	.word	0x40007000
  28:	e000ed10 	.word	0xe000ed10
Disassembly of section .text.PWR_EnterSTOPMode:

00000000 <PWR_EnterSTOPMode>:
PWR_EnterSTOPMode():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:182
   0:	4a09      	ldr	r2, [pc, #36]	(28 <PWR_EnterSTOPMode+0x28>)
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:174
   2:	b510      	push	{r4, lr}
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:182
   4:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:185
   6:	f023 0303 	bic.w	r3, r3, #3	; 0x3
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:188
   a:	4318      	orrs	r0, r3
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:191
   c:	6010      	str	r0, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:194
   e:	4a07      	ldr	r2, [pc, #28]	(2c <PWR_EnterSTOPMode+0x2c>)
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:197
  10:	2901      	cmp	r1, #1
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:194
  12:	6813      	ldr	r3, [r2, #0]
  14:	f043 0304 	orr.w	r3, r3, #4	; 0x4
  18:	6013      	str	r3, [r2, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:197
  1a:	d102      	bne.n	22 <PWR_EnterSTOPMode+0x22>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:200
  1c:	f7ff fffe 	bl	0 <__WFI>
  20:	e001      	b.n	6 <__WFE+0x6>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:205
  22:	f7ff fffe 	bl	0 <__WFE>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:207
  26:	bd10      	pop	{r4, pc}
  28:	40007000 	.word	0x40007000
  2c:	e000ed10 	.word	0xe000ed10
Disassembly of section .text.PWR_DeInit:

00000000 <PWR_DeInit>:
PWR_DeInit():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:69
   0:	2101      	movs	r1, #1
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:68
   2:	b510      	push	{r4, lr}
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:69
   4:	f04f 5080 	mov.w	r0, #268435456	; 0x10000000
   8:	f7ff fffe 	bl	0 <RCC_APB1PeriphResetCmd>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:70
   c:	f04f 5080 	mov.w	r0, #268435456	; 0x10000000
  10:	2100      	movs	r1, #0
  12:	f7ff fffe 	bl	0 <RCC_APB1PeriphResetCmd>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_pwr.c:71
  16:	bd10      	pop	{r4, pc}
