
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_bkp.o:     file format elf32-littlearm
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_bkp.o

Disassembly of section .text.BKP_TamperPinLevelConfig:

00000000 <BKP_TamperPinLevelConfig>:
BKP_TamperPinLevelConfig():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:93
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_TamperPinLevelConfig+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:94
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420d8604 	.word	0x420d8604
Disassembly of section .text.BKP_TamperPinCmd:

00000000 <BKP_TamperPinCmd>:
BKP_TamperPinCmd():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:109
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_TamperPinCmd+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:110
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420d8600 	.word	0x420d8600
Disassembly of section .text.BKP_ITConfig:

00000000 <BKP_ITConfig>:
BKP_ITConfig():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:125
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_ITConfig+0x8>)
   2:	6018      	str	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:126
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	420d8688 	.word	0x420d8688
Disassembly of section .text.BKP_RTCOutputConfig:

00000000 <BKP_RTCOutputConfig>:
BKP_RTCOutputConfig():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:150
   0:	4b04      	ldr	r3, [pc, #16]	(14 <BKP_RTCOutputConfig+0x14>)
   2:	8d9a      	ldrh	r2, [r3, #44]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:153
   4:	f422 7260 	bic.w	r2, r2, #896	; 0x380
   8:	0412      	lsls	r2, r2, #16
   a:	0c12      	lsrs	r2, r2, #16
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:156
   c:	4310      	orrs	r0, r2
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:159
   e:	8598      	strh	r0, [r3, #44]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:160
  10:	4770      	bx	lr
  12:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  14:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_SetRTCCalibrationValue:

00000000 <BKP_SetRTCCalibrationValue>:
BKP_SetRTCCalibrationValue():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:177
   0:	4a04      	ldr	r2, [pc, #16]	(14 <BKP_SetRTCCalibrationValue+0x14>)
   2:	8d93      	ldrh	r3, [r2, #44]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:180
   4:	f023 037f 	bic.w	r3, r3, #127	; 0x7f
   8:	041b      	lsls	r3, r3, #16
   a:	0c1b      	lsrs	r3, r3, #16
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:183
   c:	4303      	orrs	r3, r0
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:186
   e:	8593      	strh	r3, [r2, #44]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:187
  10:	4770      	bx	lr
  12:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  14:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_WriteBackupRegister:

00000000 <BKP_WriteBackupRegister>:
BKP_WriteBackupRegister():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:203
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_WriteBackupRegister+0x8>)
   2:	52c1      	strh	r1, [r0, r3]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:204
   4:	4770      	bx	lr
   6:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   8:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_ReadBackupRegister:

00000000 <BKP_ReadBackupRegister>:
BKP_ReadBackupRegister():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:219
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_ReadBackupRegister+0x8>)
   2:	5ac0      	ldrh	r0, [r0, r3]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:220
   4:	b280      	uxth	r0, r0
   6:	4770      	bx	lr
   8:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_GetFlagStatus:

00000000 <BKP_GetFlagStatus>:
BKP_GetFlagStatus():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:231
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_GetFlagStatus+0x8>)
   2:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:232
   4:	b2c0      	uxtb	r0, r0
   6:	4770      	bx	lr
   8:	420d86a0 	.word	0x420d86a0
Disassembly of section .text.BKP_ClearFlag:

00000000 <BKP_ClearFlag>:
BKP_ClearFlag():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:244
   0:	4a03      	ldr	r2, [pc, #12]	(10 <BKP_ClearFlag+0x10>)
   2:	8e93      	ldrh	r3, [r2, #52]
   4:	b29b      	uxth	r3, r3
   6:	f043 0301 	orr.w	r3, r3, #1	; 0x1
   a:	8693      	strh	r3, [r2, #52]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:245
   c:	4770      	bx	lr
   e:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  10:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_GetITStatus:

00000000 <BKP_GetITStatus>:
BKP_GetITStatus():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:256
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <BKP_GetITStatus+0x8>)
   2:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:257
   4:	b2c0      	uxtb	r0, r0
   6:	4770      	bx	lr
   8:	420d86a4 	.word	0x420d86a4
Disassembly of section .text.BKP_ClearITPendingBit:

00000000 <BKP_ClearITPendingBit>:
BKP_ClearITPendingBit():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:269
   0:	4a03      	ldr	r2, [pc, #12]	(10 <BKP_ClearITPendingBit+0x10>)
   2:	8e93      	ldrh	r3, [r2, #52]
   4:	b29b      	uxth	r3, r3
   6:	f043 0302 	orr.w	r3, r3, #2	; 0x2
   a:	8693      	strh	r3, [r2, #52]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:270
   c:	4770      	bx	lr
   e:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
  10:	40006c00 	.word	0x40006c00
Disassembly of section .text.BKP_DeInit:

00000000 <BKP_DeInit>:
BKP_DeInit():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:74
   0:	2001      	movs	r0, #1
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:73
   2:	b510      	push	{r4, lr}
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:74
   4:	f7ff fffe 	bl	0 <RCC_BackupResetCmd>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:75
   8:	2000      	movs	r0, #0
   a:	f7ff fffe 	bl	0 <RCC_BackupResetCmd>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_bkp.c:76
   e:	bd10      	pop	{r4, pc}
