Uwagi do zamieszczonych materiałów:

Wśród materiałów dodatkowych do projektów zamieszczane są głównie pliki płytek drukowanych i pliki wynikowe programów do mikrokontrolera. Pliki te mają różne rozszerzenia i obsługiwane są tylko przez programy, w których zostały utworzone. Do niektórych projektów mogą być dołączone inne pliki m.in. takie jak pliki źródłowe programów, aplikacje i ich źródła.

Poniżej przedstawiono przykładowe rozszerzenia plików najczęściej dołączanych do projektów.

Pliki z rozszerzeniem PCB, PcbDoc, brd, dip są plikami źródłowymi płytek drukowanych.
Przykładowe programy obsługujące pliki:
Pcb - PADS, ExpressPCB, EasyTrax, AutoTrax, Protel
Brd - Eagle, KiCAD
PcbDoc - Altium Designer
Dip - DipTrace

Uwaga! Przykładowo plik brd zaprojektowany w programie Eagle nie jest obsługiwany przez program KiCAD.

Pliki z rozszerzeniem: gbr, gbw, gbx, pho, art, lgr, lgx, alp, dri, drl, drr, gbl, gbo, gbs, gko, gpi, gtl, gto, gtp, gts są to gerbery plików PCB.

Pliki hex i bin są plikami wynikowymi powstałymi podczas kompilacji źródeł programów.

Pliki z rozszerzeniem aps, mcp, bas, pde są to projekty programów uruchamiane odpowiednio za pomocą AVRStudio, MPlab, BascomAVR, Arduino.

Pliki z rozszerzeniem bas, c, asm, cpp są plikami źródłowymi programów do mikrokontrolera. 

W dodatkowych materiałach mogą znajdować pliki nie wymienione wyżej.
