
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_dbgmcu.o:     file format elf32-littlearm
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\project\RIDE\STM3210E-EVAL\stm32f10x_dbgmcu.o

Disassembly of section .text.DBGMCU_GetREVID:

00000000 <DBGMCU_GetREVID>:
DBGMCU_GetREVID():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:37
   0:	4b01      	ldr	r3, [pc, #4]	(8 <DBGMCU_GetREVID+0x8>)
   2:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:38
   4:	0c00      	lsrs	r0, r0, #16
   6:	4770      	bx	lr
   8:	e0042000 	.word	0xe0042000
Disassembly of section .text.DBGMCU_GetDEVID:

00000000 <DBGMCU_GetDEVID>:
DBGMCU_GetDEVID():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:49
   0:	4b02      	ldr	r3, [pc, #8]	(c <DBGMCU_GetDEVID+0xc>)
   2:	6818      	ldr	r0, [r3, #0]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:50
   4:	0500      	lsls	r0, r0, #20
   6:	0d00      	lsrs	r0, r0, #20
   8:	4770      	bx	lr
   a:	46c0      	nop			(mov r8, r8)
   c:	e0042000 	.word	0xe0042000
Disassembly of section .text.DBGMCU_Config:

00000000 <DBGMCU_Config>:
DBGMCU_Config():
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:87
   0:	b121      	cbz	r1, c <DBGMCU_Config+0xc>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:89
   2:	4a05      	ldr	r2, [pc, #20]	(18 <DBGMCU_Config+0x18>)
   4:	6853      	ldr	r3, [r2, #4]
   6:	ea40 0303 	orr.w	r3, r0, r3
   a:	e003      	b.n	14 <DBGMCU_Config+0x14>
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:93
   c:	4a02      	ldr	r2, [pc, #8]	(18 <DBGMCU_Config+0x18>)
   e:	6853      	ldr	r3, [r2, #4]
  10:	ea23 0300 	bic.w	r3, r3, r0
  14:	6053      	str	r3, [r2, #4]
D:\STM32\Program\1.11_Odchudzanie\um0427\FWLib\library\src/stm32f10x_dbgmcu.c:95
  16:	4770      	bx	lr
  18:	e0042000 	.word	0xe0042000
